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1. INTRODUCCION
La  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” (Sede xxx, xxxxx  ubicada en la Carretera xxxNo. xx-4), Institución de estudios superiores de naturaleza pluralista, forma integralmente personas con criterios humanísticos, bioéticos, científicos e innovadores, tiene previsto la construcción de infraestructuras de edificación educativa (campus de educación superior) que le permitirán ampliar su cobertura de servicio educativo con la construcción de la xxxxxxxx  de xxxx
El servicio que presta una biblioteca pública tiene una trascendencia social que rebasa los propósitos inmediatistas del corto plazo, de allí que las instituciones que apoyan el desarrollo de éstos, se esfuercen por sistematizar las experiencias desarrolladas. 
Es importante  reconocer la importancia del cumplimiento de las políticas ambientales  con el fin  de mejorar el medio laboral y así poder contribuir a la mitigación del daño ambiental mediante  el fomento de una actividad industrial más responsable con los ecosistemas entendiendo estos como el ambiente visto dentro del contexto de un sistema. Xxxx   tiene como visión contribuir con este documento mejorar las condiciones ambientales de los servicios prestados, esto con el fin de minimizar los impactos ambientales producto de su actividad económica.
El documento contiene generalidades de las actividades realizadas en la empresa, un diagnóstico inicial, procedimientos, plan de manejo ambiental, presupuesto, indicadores ambientales y la matriz de Aspectos e impactos ambientales significativos, con el fin de determinar y encaminar así la definición de los impactos ambientales significativos generados por los procesos o trabajos de construcción, mantenimiento, reparación de obras civiles y eléctricas. 
Con finalidad de cumplir con los requerimientos que en materia ambiental deben presentar los proyectos y actividades comerciales, industriales o de servicio público o privado dentro del departamento de xxxxxxx, los representantes de La xxxxxx ltda  contrataron los servicios  de xxxxx para el montaje de la construcción de la edificación y a su vez la elaborar el Estudio de Impacto Ambiental del referido proyecto para que sea revisado y aprobado por la Dirección Municipal correspondiente.



2. OBJETIVO.
2.1  OBJETIVO GENERAL
Desarrollar estrategias de protección y conservación del ambiente, este objetivo será cumplido mediante la identificación y el manejo adecuado a los residuos que se generan en  xxx ltda , asegurando la adecuada recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de dichos residuos y la calificación de los  impactos ambientales significativos con el fin de identificar los programas ambientales necesarios para contribuir a la conservación del ambiente.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
· Evidenciar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente a nivel nacional, 
· Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales de la construcción, operación y mantenimiento del xxxxxxx
· Elaborar un PMA del proyecto, estructurado con las medidas ambientales antes identificadas, que lleve a la empresa al cumplimiento de la legislación ambiental vigente y a la implantación y mantenimiento de una gestión ambiental en la empresa, orientada a la prevención de impactos ambientales negativos y potenciación de los impactos positivos.
· Describir las actividades de construcción, operación y mantenimiento del proyecto de que potencialmente generarían emisiones, vertidos o niveles de ruido que podrían afectar la calidad de las condiciones ambientales existentes.
· Identificar, describir y evaluar los potenciales impactos ambientales significativos positivos y negativos, directos e indirectos, que generaría el proyecto durante las actividades de construcción.

2.3 RESULTADOS ESPERADOS

· Cumplimiento de la normativa ambiental vigente por parte del proyecto.

· Contar con un Plan de Manejo Ambiental (PMA);  que permita prevenir y mitigar los potenciales impactos ambientales negativos del proyecto y potenciar los positivos.



3. ALCANCE.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto” xxx ltda  se orientará a identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales y verificar el cumplimiento del marco legal ambiental colombino; aplicable a la construcción del proyecto. 
Al respecto, como parte de la EIA se propondrán las correspondientes medidas ambientales para enfrentar cada potencial impacto ambiental significativo, mismas que se estructurarán en un Plan de Manejo Ambiental que identificará para cada una de ellas: impacto ambiental enfrentado, momento y frecuencia de ejecución, responsable de ejecución, indicadores, medios de verificación y presupuesto
















4. DEFINICIONES:

DISPOSICIÓN FINAL: proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.

ESCOMBRO: residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas.

INCINERACIÓN: es la combustión completa de la materia orgánica hasta su conversión en cenizas, usada sobre todo en el tratamiento de basuras. 
Residuo sólido o desecho: cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final.

RESIDUO PELIGROSO: es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

RECICLAR: es un proceso que consiste en someter a un proceso fisicoquímico o mecánico a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz los desechos.
REUTILIZACIÓN: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en laguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 
RESIDUOS RECICLABLES: Residuos recuperados que se pueden aprovechar y transformar, por tanto se les devuelve su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos.

RESIDUO ORDINARIO (RO): Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.

RESIDUOS SÓLIDOS: Objeto, material, sustancia o elemento sólido que se abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades domésticas, industriales, institucionales, comerciales, y de servicios, que es susceptible o no de aprovechamiento o transformación en un bien, con valor económico. Pueden ser: vidrio, papel, cartón, plástico, textiles, metales, madera, residuos de jardín, de comida, de construcción, de los baños, de los pisos, arena y carbón, entre otros.

SEPARACIÓN EN LA FUENTE. Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan para su posterior recuperación.

TRATAMIENTO: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana.

VERTIMIENTO: cualquier descarga liquida hecha a un cuerpo de agua o aun alcantarillado.

VERTIMIENTO DOMÉSTICO: residuo líquido generado proveniente del uso de sanitarios y lavamanos.

VERTIMIENTO INDUSTRIAL: residuo líquido proveniente de una actividad comercial, industrial o de servicios, que tienen características físico-químicas que pueden adicionar peligrosidad al vertimiento.


5. LEGISLACION AMBIENTAL










































6. LÍNEA BASE AMBIENTAL:

Para una adecuada caracterización de los impactos ambientales significativos generados por el proyecto, así como para la determinación de los principales componentes del Plan de Manejo Ambiental –PMA-, fue necesario definir la situación ambiental en la que operará el proyecto sobre la base de un diagnóstico inicial sobre los distintos factores ambientales.





































7. ACTIVIDADES RELEVANTES A CONSIDERARSE POR LOS PROYECTOS EN
CONSTRUCCION.  

1. Planificación y logística de instalación y prevención en obra:
1a. Señalización, preparación.
1b. Transporte de materiales e instalaciones internas;
2. Construcción de cimientos y estructura en general:
2a. Trazado y excavación;
2b. Cimientos y estructuras en general: encofrado y preparación de las áreas a fundir;
2c. Colocación del hormigón; curado y desencofrado;
2d. Disposición del material de construcción;
3. Construcción de mampostería y otras instalaciones:
3a. Levantamiento de mampostería y enlucidos;
3b. Instalaciones básicas: sanitarias, eléctricas, aclimatación;
3c. Reuso y/o disposición del material de desalojo;
4. Acabados:
4a. Áreas a empastar, pintar, pisos y acabados en general;
4b. Colocación de paneles, tabiques, cajas, sanitarios;
4c. Instalación sanitarias, paneles eléctricos, de espuma, telas;
5. Desalojo de obra:
5a. Desarme de instalaciones;
5b. Desalojo y manejo de escombros y desechos inertes y transporte.
5c. De materiales en general, y desmantelamiento;
6. Operación y Mantenimiento de las instalaciones:
6a. Operación;
6b. Mantenimiento
La materialización de todo proyecto comprende varias etapas, cada una con sus características particulares, por lo cual cada fase genera impactos ambientales propios de la naturaleza de las actividades o situaciones que las componen y distinguen entre sí.
4.1.1.1Etapa de construcción.

En la presente etapa; se procede a señalar y describir los potenciales impactos
ambientales que generaría la etapa constructiva del proyecto.

4.1.1.1.1 Impactos sobre el Medio Físico.

· Impactos sobre la atmósfera (calidad del aire).

La emisión de gases que se generarían por operación de la maquinaria y los vehículos en el área de trabajo, podría dar lugar a un deterioro puntual y temporal de la calidad del aire, que corresponde a un impacto negativo, de baja intensidad, extensión puntual, duración periódica, recuperable y mediana probabilidad.

Se producirían emisiones de polvo producto del transporte de los materiales, y excavación/relleno/almacenamiento de materiales que afectarían negativamente la calidad del aire.

Se considera que el impacto sería negativo, de baja intensidad, extensión puntual, duración periódica, recuperable y mediana probabilidad.

· Impactos sobre niveles de presión sonora (ruido).
La principal fuente de incrementos de niveles de presión sonora es la operación de los equipos de construcción, estas operaciones pueden ser agrupadas en las siguientes fases constructivas:
· Limpieza del terreno. Incluye desbroce, relleno y compactación del suelo.
·  Excavación.
· Colocación de cimentaciones. Incluye implantación de pilotes.
· Levantamiento de estructuras. Incluye colocación de paredes, suelos, ventanas e instalaciones de tuberías. Aquí se incluye el montaje de la máquina papelera, equipos y la estructura que los sostiene.
Tomando en cuenta que ya han concluido las actividades de limpieza del terreno, y relleno, la presente evaluación se remite a las actividades de excavaciones, colocación de cimentaciones, levantamiento de estructuras y acabado.
En todos los casos, para cada actividad, se obtienen niveles de presión sonora totales por encima de los 70 dB(A).
Destaca el hecho de que los niveles de presión sonora medidos bajo las condiciones actuales en las vías y áreas que colindan con el proyecto (Ver anexos) actualmente ya superan la norma, influenciadas por el tráfico en las vias.
Es necesario recordar que las actividades constructivas se desarrollan solamente durante el día.
Por lo expuesto, el potencial impacto causado sobre los niveles de presión sonora porcasi todas las actividades constructivas del proyecto sería directo, negativo, de mediana intensidad, extensión puntual, duración periódica, recuperable y alta probabilidad.
Consecuentemente, es necesario mantener la prohibición de realizar labores constructivas durante la noche.
· Impactos sobre el Suelo
Debido a que se trata de un suelo de relativa baja importancia, no habría un impacto significativo como producto de remoción de material petreo. Por lo indicado, las actividades constructivas no producirían un impacto negativo sobre este componente.

En el predio no se efectuarán labores de mantenimiento y limpieza de maquinarias de construcción, salvo lo estrictamente necesario para garantizar su operatividad. Las labores de mantenimiento correctivo así como cambios de aceite se realizarán en talleres especializados fuera del área. Por lo indicado, no habría un impacto significativo.

· Impactos sobre calidad del agua.

No se contempla la realización de labores de mantenimiento y lavado de la maquinaria, que afecten negativamente la calidad del agua. Estas labores se efectuarán en talleres fuera del área del proyecto.

Los desechos sólidos no peligrosos generados en obra (desechos de trabajadores y material de construcción), se manejan en sus respectivas áreas de almacenamiento temporal existentes en el campamento de obra y a través de gestores autorizados, por lo cual habría un impacto ambiental nulo sobre la calidad del agua.

Respecto a las aguas residuales domésticas generadas por los trabajadores, actualmente son evacuadas hacia un sistema provisional de tratamiento.
· Impactos sobre drenajes
Los desechos no peligrosos seran manejados a través del servicio de recolección municipal, por lo cual se considera que no habría impacto ambiental negativo significativo.

En esta etapa del proyecto la generación de desechos de construcción (madera, papel, metálicos) es mínima; sin embargo, deben ser manejados a través de gestores autorizados y dispuestos en áreas autorizadas por el Municipio de Guayaquil.
El almacenamiento temporal de materiales áridos podría ser una fuente de sedimentos hacia las tuberías de alcantarillado existentes, obstruyendo el flujo. El impacto se considera como directo, negativo, de moderada intensidad, extensión puntual, duración temporal, recuperable y de riesgo bajo.

4.1.1.1.2 Impactos sobre el Medio Biótico

· Impactos sobre la Flora.

El terreno es un área desbrozada, ocupada actualmente por los frentes de obra. No existe cobertura vegetal dentro del predio.

Por lo anterior, se considera que no hay impacto ambiental significativo sobre la flora por el desarrollo de las actividades constructivas en él.

De otra parte, la madera más utilizada durante la realización de obra corresponde a aglomerado plywood, así como caña guadúa por lo que no se afectarían especies forestales maderables en peligro de extinción.

· Impactos sobre la Fauna
Debido al elevado grado de intervención existente en el terreno y el entorno, no existen poblaciones de fauna en el mismo que sean de interés para la conservación. 
Las actividades de construcción, bajo las condiciones anotadas, tendrían un impacto nulo para la fauna.

· Impactos sobre los ecosistemas naturales o especiales.

El ecosistema natural más próximo es el Rio Guayas, por lo tanto, debe evitarse la
disposición de desechos sólidos o líquidos que altere las condiciones naturales del cuerpo hídrico.

· ·Impactos al medio socioeconómico.
·  Impactos sobre el bienestar

Según lo indicado en numeral referido a Impactos sobre los niveles de presión sonora, los niveles de presión sonora generados por los equipos durante la construcción podrían causar molestias hacia los habitantes que transiten a unos 15 m de distancia de los frentes de obra.

Las molestias producto del incremento de los niveles de ruido constituyen un impacto negativo sobre el bienestar, ya que los niveles de presión sonora por encima de 60 dB(A) pueden generar reacciones en el criterio de la comunidad por lo tanto debe evitarse trabajos nocturnos.

Por lo expuesto, el potencial impacto causado sobre el bienestar por la generación de ruido debido a las actividades constructivas del proyecto, sería directo, negativo, de mediana intensidad, extensión puntual, duración periódica, recuperable y alta probabilidad.

Respecto al bienestar de los trabajadores, deben contar con sus equipos de protección personal adecuado para el tipo de trabajo que cada uno de ellos desarrolla, y en conformidad con relación al pago de sus remuneraciones.

El impacto sería negativo, de mediana intensidad, extensión puntual, duración periódica, recuperable y de bajo riesgo o probabilidad.

· Impactos sobre la Salud
El manejo de efluentes, desechos peligrosos y no peligrosos según lo indicado en líneas anteriores, prevendría la generación de potenciales impactos ambientales negativos sobre la salud de los trabajadores de obra y los pobladores más cercanos a la obra.

Este manejo inadecuado de las aguas residuales y de desechos produciría un impacto negativo, de mediana intensidad, extensión puntual, duración periódica, recuperable y de mediano riesgo o probabilidad.

· Impactos sobre la Seguridad
La operación de maquinarias y vehículos en los frentes de trabajo durante la etapa
constructiva puede incrementar los riesgos de ocurrencia de accidentes laborales y de tráfico en ciertas áreas puntuales, en especial atención en las vías Robles Domingo Comín y chambers. El impacto se consideraría como negativo, de alta intensidad, extensión puntual, duración temporal, poco recuperable y de alto riesgo o probabilidad.

Los trabajos en alturas y el manejo de estructuras metálicas que forman parte del
levantamiento de vigas y estructuras también presentan riesgos para la seguridad de los trabajadores, por lo que generarían un impacto negativo, de alta intensidad, extensión puntual, duración temporal, poco recuperable y de alto riesgo o probabilidad.

· Impactos sobre el Empleo

La creación de fuentes de trabajo temporales en cada una de las actividades constructivas, generan beneficios temporales para el personal de obra Por lo expuesto, se generan un impacto es positivo, de alta intensidad, extensión local, duración temporal, recuperable y de alto riesgo o probabilidad, en las actividades de construcción que aún están en ejecución: levantamiento de estructuras y acabado.

8. RESPONSABILIDADES

GERENCIA: Es responsable de generar y autorizar los rubros necesarios para el diseño, mejora y desarrollo de los programas ambientales específicos.
SUPERVISOR Y/O COORDINADOR DE HSEQ : Responde por el eficaz desarrollo y aplicación de los programas ambientales específicos.
SUPERVISORES Y PERSONAL OPERATIVO: Son los responsables por el  cumplimiento de lo establecido en los programas ambientales específicos.
El éxito de la implementación  conocimiento del presente documento radica en la interrelación de las tres partes llevando a cabo su función y permitiendo una retroalimentación, así como el seguimiento con el fin de identificar puntos no tratados, impactos no identificados o mejoramiento de los procesos por parte de los operarios lo cual reduciría impactos dado el caso.
TRABAJADORES, CONTRATISTAS Y VISITANTES
Cumplir con lo establecido por este documento


9. NORMAS HSEQ:

Se debe tener en cuenta las siguientes normas:

· Se debe utilizar siempre los elementos de protección personal para la adecuada y segura manipulación de los residuos.
· Utilizar los elementos de protección requeridos: Overol de dotación o camisa y pantalón, botas antideslizantes de cuero o PVC, guantes de nitrilo y protección respiratoria si aplica.
· A todo contratista que manipule estos residuos se le debe exigir el uso de los elementos de protección personal requeridos, lo cual corresponde a una actividad que debe realizar los supervisores de HSE.
· Se debe tener en las áreas de almacenamiento temporal de Residuos, extintores 

8.1 NORMAS DE OPERACIÓN:
La separación en la fuente de los residuos se debe realizar de acuerdo con la siguiente clasificación que presenta los residuos más significativos generados en la empresa por cada tipo:
	TIPO DE RESIDUO
	CONTENIDO
	COLOR
	ETIQUETA

	Residuos no reciclables: orgánicos he inertes
Residuos No Peligrosos
	Residuos alimenticios, papeles y cartón no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera, entre otros. Icopor, papel carbón, bolsas de plásticos, servilletas, papel higiénico, Toallas higiénicas,  Papel Aluminio, Cajas de empacar comidas, textiles, limpiones, traperos, toallas absorbentes. 
	[image: D:\Desktop\Clasificación de residuos sólidos.jpg]
	Rotulado con:
RESIDUOS NO RECICLABLES



	Residuos reciclables 
Residuos No Peligrosos
	Plástico limpio, envases plásticos, PVC limpios.
	[image: D:\Desktop\Clasificación de residuos sólidos.jpg]
	Rotulado con:
RESIDUOS RECICLABLES
PLASTICOS

	Residuos reciclables 
Residuos No Peligrosos
	Papel  bond, periódico, sobres de manila, revistas, cartulinas y todo papel, cartón sin revestimiento y limpio.
	[image: D:\Desktop\Clasificación de residuos sólidos.jpg]
	Rotulado con:
RESIDUOS RECICLABLES
PAPEL Y CARTON


	Residuos reciclables 
Residuos No Peligrosos
	Chatarra menor, latas, madera, colillas de soldadura
	
[image: D:\Desktop\Clasificación de residuos sólidos.jpg]



	Rotulado con:
RESIDUOS RECICLABLES
VARIOS

	Residuos reciclables
Residuos No Peligrosos
	
Vidrio.
	[image: D:\Desktop\Clasificación de residuos sólidos.jpg]
	Rotulado con:
RESIDUOS RECICLABLES
VIDRIO   

	Residuos industriales Peligrosos (con Sustancias o materiales de tipo industrial con algún tipo  riesgo químico)
	Guantes, trapos, estopas, telas oleofilicas y demás materiales impregnados con hidrocarburos, filtros usados, envases usados de combustible, aceites, productos químicos, disolventes, envases de pinturas, Pilas usadas.
	[image: D:\Desktop\riesgobiologico.png]Rojo

[image: D:\Desktop\riesgobiologico.png]
	Rotulado con:
RESIDUOS CONTAMINADOS INDUSTRIALES

	Residuos Peligrosos Infecciosos
	Biosanitarios: residuos contaminados con fluidos corporales
	[image: D:\Desktop\riesgobiologico.png]Rojo


	Rotulado con:
RESIDUOS PELIGROSOS INFECCIOSOS












8.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS:

Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales se identificaron  las actividades de la empresa, donde se visualizan:


	ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD
	ASPECTO AMBIENTAL
	IMPACTO AMBIENTAL

	
	
	

	TRANSPORTE
	Movilización de cargas
 y personal
	Consumo de combustibles
	Agotamiento de recursos naturales no renovables

	
	
	Generación de residuos peligrosos (aceites, trapos)
	Contaminación de aire y suelo

	
	
	Generación de ruido
	Contaminación auditiva

	
	
	Derrame de combustible y/o aceites
	Contaminación del suelo

	
	
	Emisión de material particulado 
	Contaminación del aire

	
	
	Accidentes en áreas pobladas por  incendios, fallas técnicas y/o humanas
	Contaminación del suelo, aire, agua y afectación a la comunidad

	CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES.
	Localización, trazado y replanteo
	Tala de vegetación y/o árboles
	Agotamiento de recursos naturales renovables

	
	
	
	Afectación de flora y/o fauna

	
	
	Consumo de agua
	Agotamiento de recursos naturales renovables

	
	
	Generación de material de corte y excavación
	Reutilización en adecuación de vías o adecuación de terrenos

	
	
	Emisión de material particulado
	Contaminación del aire

	
	Construcción de obras civiles
	Consumo de materiales pétreos (gravilla, cemento, arena, etc)
	Agotamiento de recursos naturales renovables

	
	
	Consumo de agua
	Agotamiento de recursos naturales renovables

	
	
	Generación de escombros
	Reutilización en adecuación de vías o adecuación de terrenos

	
	
	Generación de residuos (madera, alambre, varilla)
	Contaminación de suelos, fuentes hídricas

	
	Uso de maquinaria
	Consumo de combustibles
	Agotamiento de recursos naturales no renovables

	
	
	Emisión de gases (por combustión)
	Contaminación del aire

	
	
	Emisión de material particulado
	Contaminación del aire

	
	
	Generación de residuos peligrosos (aceites, trapos)
	Contaminación de aire y suelo

	
	
	Generación de ruido
	Contaminación auditiva 

	
	
	Reguero de combustible y/o aceites
	Contaminación del suelo

	
	
	Vibración del suelo
	Ahuyentamiento de especies

	
	Instalación de equipos
	Consumo de combustibles
	Agotamiento de recursos naturales no renovables

	
	
	Generación de residuos peligrosos (aceites, trapos)
	Contaminación de aire y suelo

	
	
	Generación de residuos no peligrosos
	Contaminación del suelo

	
	
	Derrame de combustible y/o aceites
	Contaminación del suelo

	
	Soldadura
	Generación de gases
	Contaminación del aire

	
	
	Generación de residuos peligrosos (colillas de soldadura)
	Contaminación de aire y suelo

	
	
	Generación de ruido
	Contaminación auditiva

	
	Utilización de aguas jabonosas durante limpieza
	Generación de aguas residuales 
	Contaminación de fuentes hídricas

	
	Cambios de accesorios
	Generación de residuos sólidos peligrosos
	Contaminación del aire y suelo

	
	Pintura
	Emisión de COV
	Contaminación del aire

	
	
	Generación de residuos sólidos peligrosos
	Contaminación del aire y suelo

	
	Uso de productos disolventes y trapos para limpieza
	Generación de residuos sólidos peligrosos (trapos contaminados, empaques de productos, etc)
	Contaminación del aire y suelo

	MANTENIMIENTO INSTALACIONES
	Trabajos locativos de acondicionamiento preventivo y/o correctivo  (Pintura, carpintería, plomería y cerrajería)
	Generación de residuos reciclables (vidrios, madera y escombros) 
	Reciclaje de materiales

	
	
	Generación de residuos peligrosos incinerables (bolsas de cemento, recipientes de pintura).
	Contaminación del aire y suelo

	
	
	Generación de material partículado (Polvo)
	Contaminación del aire

	
	
	Emisión de ruido
	Contaminación auditiva

	
	Rocería con guadaña machete
	Generación de residuos orgánicos (material vegetal) 
	Abono del suelo

	
	
	Emisión de ruido
	Contaminación auditiva

	
	
	Emisión de gases
	Contaminación del aire

	
	
	Regueros de combustibles, aceites y lubricantes
	Contaminación del suelo

	GESTION SOCIAL
	Contratación de mano de obra no calificada de la región
	Generación de empleo y mano de obra local (Mano de obra calificada y no calificada)




8.3 IMPACTOS Y ASPECTOS  AMBIENTALES IDENTIFICADOS
8.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES. 
Dentro de la matriz se identificaron los aspectos ambientales en los niveles  alto, medio y bajos utilizando colores, Ver MATRIZ DE ASPECTOS Y CONSTRUCCION xxx ltda 

8.3.2. IMPACTOS AMBIENTALES.
Dentro de la matriz se identificaron los impactos en los niveles  alto, medio y bajos utilizando colores, Ver MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS xxxx ltda 
 Impactos altos:
· Contaminación atmosférica 
· Agotamiento de recurso no renovables
· Contaminación de suelos


Estos impactos están relacionados con:
· La generación de residuos.
· El consumo de energía y la generación de ruido.  

Impactos medios:
· Contaminación de suelos
· Contaminación atmosférica 
Estos impactos están relacionados con:
· Trabajos  construcción, mantenimiento, reparación de obras civiles y eléctricas

Impactos bajos:
· Afectación de la salud de los trabajadores (enfermedades de tipo laboral).
· Contaminación de suelos (Derrame o vertimiento de sustancias) y atmosfera (ruido, humos, vapores y material particulado).
Estos impactos están relacionados con:
· Los  trabajos construcción, mantenimiento, reparación de obras civiles, eléctricas, actividades de tipo administrativo.
· Derrame o vertimiento de sustancias.

9. MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
De acuerdo a los impactos significativos identificados dentro de la empresa UTPORVENIR 2015 se plantearon los siguientes planes de acción.
· PROGRAMA DE GESTIÓN  DE RESIDUOS 
· BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
· PROGRAMA DE USO Y AHORRO DE ENERGÍA Y CONSUMO DE AGUA
· INSPECCIONES AMBIENTALES


10. [bookmark: _Toc268790483]GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS

[bookmark: _Toc268790484]INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS POR ACTIVIDAD
En el cuadro que se presenta a continuación se encuentra el inventario de residuos, estado, clasificación y codificación según el Decreto 4741 de 2005, éste último solo aplica para los residuos peligrosos.
10.1 Clasificación de Residuos por Actividad
	Actividad
	Residuo generado
	Estado del residuo
	Clasificación
	Codificación Decreto 4741 de 2005

	
	Trapos, estopas, aserrín
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	
	Gases producto de la combustión
	Gaseoso
	-
	No aplica

	
	Envases de combustibles y aceites
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	Construcción, adecuación y/o mejoramiento de obras civiles (Localización, trazado y replanteo, descapote, desmonte, limpieza,  construcción de obras civiles y Uso de maquinaria).
	· Madera
· Material vegetal
	Sólido
	Residuo no peligroso - vegetal
	No aplica

	
	Material vegetal
	Sólido
	Residuo no peligroso - vegetal
	No aplica

	
	Materiales de corte y excavación
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Material particulado
	Sólido
	-
	No aplica

	
	Escombros
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Alambres, varillas
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Envases de pintura, líquidos combustibles
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	
	Aceites usados
	Liquido
	Residuo peligroso
	

	
	Trapos, estopas, aserrín
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	
	Gases producto de la combustión
	Gaseoso
	-
	No aplica



	
	Vertimientos domésticos
	Liquido
	Residuo no peligroso
	No aplica


	  
uso de maquinaria pesada, soldadura)
	Aceites usados
	Liquido
	Residuo peligroso
	

	
	Trapos, estopas, aserrín
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	
	Envases de combustibles y aceites
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	
	Colillas de soldadura
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Chatarra
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Cartón
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos y herramientas)
	Envases de disolventes
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	
	Aceites usados
	Liquido
	Residuo peligroso
	

	
	Trapos, estopas, aserrín
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	
	Viruta
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Colillas de soldadura
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Chatarra
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Envases de productos químicos
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	
	Colillas de soldadura
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Chatarra
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	



Mantenimiento de instalaciones (trabajos locativos de acondicionamiento preventivo y/o correctivo y/o rocería)
	Escombros
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Vidrio, madera, metales
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Envases de pinturas
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	
	Bolsas de cemento
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	
	Material vegetal
	Sólido
	Residuo no peligroso - vegetal
	No aplica

	
	Trapos, estopas
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	Actividad laboral en Oficinas
	Vertimientos domésticos
	Liquido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Papel, cartón, plástico
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Cartuchos de impresoras
	
   Sólido
	
Residuo peligroso
	

	
	Tóner de fotocopiadoras
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	
	Residuos sanitarios
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Luminarias fluorescentes
	Sólido
	Residuo peligroso
	

	
	Luminarias incandescentes
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Residuos biodegradables
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica

	
	Icopor, plástico
	Sólido
	Residuo no peligroso
	No aplica



	






	
	
	 
	 

	11. METAS AMBIENTALES

	 
	 
	
	 
	 

	META ANUAL
	INDICADOR
	FORMULA
	FRECUENCIA
	RESPONSABLE

	Aprovechamiento del 80% del material reciclable
	Porcentaje de aprovechamiento
	
	Semestral
	HSE

	Contar con 80% de residuos clasificados y con un plan de disposición para cada uno de ellos
	Porcentaje de residuos con plan de disposición
	
	Mensual
	HSE

	70% del personal contratista al servicio de  capacitado en la separación, almacenamiento, transporté interno y almacenamiento temporal.
	Porcentaje de cubrimiento de la campaña.
	
	Trimestral
	HSE


























12.  PRINCIPALES IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES


 IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Los impactos ambientales asociados con las obras de construcción serán temporales y localizados, y tienen que ver con molestias a personas aledañas producto de las actividades de construcción. los principales impactos se tienen: aumento temporal en la concentración de polvo, aumento en los niveles de ruido, movimientos de tierras, excavaciones  generación de escombros, generación de desechos sólidos comunes y peligrosos, contaminación del suelo y agua por probables derrames de combustible y lubricantes. Todos estos impactos pueden ser manejados a través de buenas prácticas de manejo y control ambiental durante la construcción.

PARTICIPANTES: La evaluación de Riesgo ambiental se realizó  en la obra construcción de obras civil.
INSTRUMENTO: Se aplicó inspección  Factores de Riesgo ambiental  
PROCEDIMIENTOS: Se realiza programación de actividades PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO persona encargada área HSEQ  











13. RECOMENDACIONES:
· Aplicar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) propuesto en el presente documento, realizando los ajustes y mejoras a fin de prevenir y mitigar los potenciales impactos ambientales durante la etapa constructiva y de operación así como los impactos no identificados que se pudieren presentar durante todo el desarrollo delproyecto.

· Obtener los respectivos permisos y autorizaciones de las autoridades correspondientes a fin de iniciar sus actividades cumpliendo con todas las reglamentaciones dentro del marco legal.

14.  CONCLUSION
· El Plan para construcción consta de X medidas ambientales, a un costo referencial de XXXXXXXXX  El Plan de Manejo Ambiental (PMA); para operación y mantenimiento tiene un costo referencial de XXXXXXXXX . El proyecto de construcción de xxxxx  que se desarrolla en un área urbana. (Sede xxxx  ubicada en la xxxx zzzz No3-4).

· El proyecto ofrecerá servicios de educación superior para la ciudad de xxxx en un ambiente cómodo y seguro. Además contribuirá a mejorar el entorno urbano en el sitio de implantación.

·  No existen poblaciones animales ni vegetación arbórea sensibles o zona protegida en los predios donde se implantará el proyecto.

· Durante la operación del proyecto, los impactos que tienen mayor injerencia sobre los componentes ambientales existentes en el sitio de implantación se restringen a la generación de desechos sólidos, operación de equipos estacionarios y el tráfico generado por el funcionamiento del proyecto

· El Plan de Manejo Ambiental presenta medidas para enfrentar los potenciales impactos ambientales derivados de las etapas de construcción y operación/mantenimiento.



15. conclusion 
16. Evidencia Fotografica
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